	E/F matr.nr. 3q Bagsværd
Bagsværdvej 133 E, kld.
2800 Kongens Lyngby
	Driftsjournal Svømmebassin
Daglige opgaver
	Uge ______ År _____


                                                                                                                                                                                    
	Dag 
	Mandag
	Tirsdag
	Onsdag
	Torsdag
	Fredag
	Lørdag
	Søndag

	Dato 
	
	
	
	
	
	
	

	Kvalitetskrav til bassinvand
	pH
Frit klor
	Nedre alarm punkt 6,8 pH.
Nedre alarm punkt 0,8 ppm
	Middel 7,2 pH.
  Middel 1,5 ppm.
	Øvre alarm punkt 7,8 pH.
Øvre alarm punkt 2,5 ppm.

	Faste daglige opgaver - morgen.

	Måling klokken:
	
	
	
	
	
	
	

	diaLog
Aflæsning
	pH - mg/l.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Frit klor - mg/l.
	
	
	
	
	
	
	

	
	(T1) Vand temperatur - C. 
	
	
	
	
	
	
	

	
	(T2) Luft temperatur - C. 
	
	
	
	
	
	
	

	Kemikaliemål dagtanke. 

Beholdning / opfyldning.
	Klor – 
Dagtank 22 l
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Svovlsyre –
Dagtank 10,8 l
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Udfyldt af (init.)
	
	
	
	
	
	
	

	

	Tømme doseringsbeholdere (efter behov)
	
	
	
	
	
	
	

	Tømme skimmerfiltre pool
(hver dag)
	
	
	
	
	
	
	

	Påfylde sæbe brusekabine (efter behov)
	
	
	
	
	
	
	

	Kontrollere filterrum
(hver dag)
	
	
	
	
	
	
	

	Påfylde sprit på beholdere (efter behov)
	
	
	
	
	
	
	

	

	Bemærkninger.

	

	

	

	

	

	

	



	

	E/F matr.nr. 3q Bagsværd
Bagsværdvej 133 E, kld.
2800 Kongens Lyngby

	Driftsjournal Svømmebassin
Ugentlige opgaver
	Uge ______ År _____


	Faste ugentlige måleraflæsninger:

	Forbrugsmåling
	Tidspunkt. Dato / klokken.
	Målerstand.

	Elmåler Sikringsrum - kWh. 
	
	

	Elmåler Solfanger - kWh. 
	
	

	Pool opfyldning - m3 
	
	

	Brusekabine varmt vand frem - m3 
	
	

	Brusekabine varmt vand retur - m3 
	
	

	Brusekabine koldt vand - m3 
	
	

	Ugentlig kontrol af vandkvaliteten.

	Kontrol af bassinvand taget ved bassin.
	Dato.
	Klokken
	Initial
	pH
	Frit klor
	Total klor
	Bundet klor

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ugentlig Kalibrering af sonder.

	Kalibrering.
	Tidspunkt. Dato / klokken.
	Eventuel kommentar.

	Kalibrering af SWAN pH sonde.
	
	

	Kalibrering af Prominent pH sonde.
	
	

	Kalibrering af Prominent klor sonde.
	
	

	Ugentlig vedligeholdelse af svømmebassin.

	Opgave.
	Dato:
	Eventuel kommentar.

	Bundsuge pool.
	
	

	Returskylle sandfiltre.
	
	

	Tøm cirkulationspumpes filter efter returskyl.
	
	

	Tøm niveauføleren for vand.
	
	

	Tøm filter ved analysebord.
	
	

	Kontroller solfangerpumpens filter.
	
	

	Vaske foliekant.
	
	

	Smøre rustfrit stål.
	
	

	Vaske gulv i kemikalierum.
	
	

	Renholde brusekabine.
	
	



